|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **logo.gif** | **Прайс-лист на продукцию от 14.03.2022 г.** | ООО ТД "ТРИО"652050, РФ, Кемеровская область, г.Юрга, ул. Шоссейная, 101т./ф.: +7 (384-51) 2-04-47, 2-04-57,e-mail: kotlovcentr@mail.ru, web: котловцентр.рф, ooo-trio.ru |
| **Модель и изображение печи** | **Объем парильного помещения и** **Ø дымохода** | **Габариты** **печи и раструба****Ш×Д×В** | **Масса печи и камней в каменке** | **Тип топочной дверки** | **Стоимость, рублей** | **Стандартная комплектация печи** |
| Классическая1 Пустая.jpg**Классическая**Каменка верхняя открытая | **10 - 26м³** **(до 13м²)****Ø114мм** | **380×520×800мм****140×230×480мм** | **80 кг****50 кг** | Стальная | **21 500** | Колосник 100×300мм Набор для чисткиЗольный ящикРуководство по эксплуатации |
| Чугунная со стеклом ДТ-4 | **24 800** |
| **Элегия Пустой.jpg****Элегия**Каменка верхняя открытая | **10 - 26м³** **(до 13м²)****Ø114мм** | **380×520×800мм****140×300×520мм** | **90 кг****50 кг** | Чугунная со стеклом "Саната" | **27 200** | Колосник 100×300ммНабор для чисткиЗольный ящикРуководство по эксплуатации |
| **Гейзер Пустой.jpg****Гейзер**Двойная каменка сухой пар | **10 - 26м³** **(до 13м²)****Ø114мм** | **420×510×820мм****140×300×470мм** | **110 кг****75 кг** | Стальная | **30 400** | Колосник 100×300ммНабор для чисткиЗольный ящик Воронка во внутреннюю каменку с гайкамиРуководство по эксплуатации |
| Чугун. со стеклом "Саната" | **35 200** |
| **Фараон 1.jpg****Фараон**Каменка верхняя открытая | **10 - 26м³** **(до 13м²)****Ø114мм** | **500×510×540мм****140×300×460мм** | **90 кг****70 кг** | Стальная | **21 700** | Колосник 100×300ммНабор для чисткиЗольный ящикРуководство по эксплуатации |
| Чугун. со стеклом "Саната" | **28 000** |
| **Фараон мини 4.jpg****Фараон мини**Каменка верхняя открытая | **4 - 12м³** **(до 6м²)****Ø114мм** | **410×410×640мм****140×300×430мм** | **70 кг****50 кг** | Стальная | **18 900** | Колосник 100×300ммНабор для чисткиЗольный ящикРуководство по эксплуатации |
| Чугунная со стеклом ДТ-4 | **21 800** |
| **Парильня 10**Каменка верхняя открытая | **4 - 12м³** **(до 6м²)****Ø114мм** | **420х615х670** | **40 кг** | Стальная | **14 100** | Колосник 100×300ммНабор для чисткиЗольный ящикРуководство по эксплуатации |
| **Парильня 14**Каменка верхняя открытая | **10 - 26м³** **(до 13м²)****Ø114мм** | **465х615х700** | **70кг** | Стальная | **19 100** | Колосник 100×300ммНабор для чисткиЗольный ящикРуководство по эксплуатации |
| **Печи воздухогрейные, казаны, мангалы и комплектующие к печам** |
| **Наименование и изображение товара** | **Габаритные** **размеры Ш×Д×В** | **Масса** | **Стоимость** | **Краткое описание (характеристики)** |
| **Буржуйка 500-1.jpg****Печь буржуйка без варочной плиты /** **с плитой** | **370×570×600мм** | **48 / 58 кг** | **11 700/ 13 400 рублей** | Макс. площадь обогрева - 18/24/32м²Длина заклад. дров - 500/600/800 ммДиаметр дымохода 114 ммКомплектация: набор для чистки, зольный ящик, колосник 200×350мм |
| **370×670×650мм** | **56 / 66 кг** | **16 500 / 17 900 рублей** |
| **430×900×750мм** | **78 / 98 кг** | **19 300/ 21 000 рублей** |
| **Казан-мангал.jpg****Казан-мангал** | **Общий 530×1300×900****Печь 530×530×900****Мангал 340×700×200** | **85 кг** | **Казан-мангал с трубой Ø108мм L=1м – 25000** | Толщина металла изделия - 3ммДлина заклад. дров - 500ммВозможность разборки для удобства транспортировки изделияКомплектация: набор для чистки, зольный ящик, колосник 200×350мм |
| **1367670000964_bulletin.jpgСумка мангал.jpgМангал разборный** | **310×450×310мм** | **8 кг** | Толщина 2мм / **3мм** - **2700 / 3800 рублей**Сумка под разборный мангал - **1200 рублей**  |
| **370×740×600мм** | **14 кг** | Мангал складной со съемными ножками толщиной 3мм – **7000 рублей** |
| **c80b7f1649037c76d853805c04b35387.jpg_thc1785888406bf0aefb8542a27c86e9f3.jpg0ce851d7f239caff4500611f4ec67929.jpg37cfa957fbc806b8fefe670acb57a161.jpg****Емкости из нержавеющей стали для нагрева воды на печи банные**  | Бак на трубу нержавейка |  **50 / 70 литров** толщ. 0,8/0,5мм | Ø115мм, сгон G3/4" | **5200 / 6000 рублей** |
| Бак выносной нержавейка | **54 / 74 литров** толщ. 0,8/0,5мм | Три сгона G3/4" | **5200/ 6500 рублей** |
| Бак навеснойнержавейка | **50 / 70 литров** толщ.**1,0 мм** | Сгон на G1/2" |  **6000 / 7000 рублей** |
| Бак навеснойчерный металл | **50 / 70 литров** толщ.**2,0 мм** | Сгон на G1/2" | **3400 / 4300 рублей** |
| Теплообменник | **8 литров** толщиной 0,8 мм | Ø115мм, два сгона G3/4" | **4000 рублей** |
| **nabor_dlya_chistki.200x300.jpg****Чугунное литье на котлы и печи** |  Набор для чистки (совок / кочерга / скребок) | **500 рублей**  |